PRZEDMIAR ROBÓT

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nr spec. techn.** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Razem** |
| **1** |  | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** |  |  |
| **1.1** |  | **Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych** |  |  |
| 1 d.1.1 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. | km |  |
|  |  | 1.12 | km |  |
|  |  |  |  | **1.120** |
| **2** |  | **ROBOTY ZIEMNE** |  |  |
| **2.1** |  | **Wykonanie wykopów** |  |  |
| 2 d.2.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km - korytowanie pod pobocza na głębokość 20 cm w gruntach kat. II-IV | m3 |  |
|  |  | 1126\*2\*0.75\*0.2 | m3 |  |
|  |  |  |  | **337.800** |
| **3** |  | **PODBUDOWY** |  |  |
| **3.1** |  | **Profilowanie i zagęszczanie podłoża** |  |  |
| 3 d.3.1 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy wykonywane ręcznie | m2 |  |
|  |  | 1126\*2\*0.75 | m2 |  |
|  |  |  |  | **1 689.000** |
| **3.2** |  | **Warstwa odsączająca** |  |  |
| 4 d.3.2 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku, grubość po zagęszczeniu gr.14 cm | m2 |  |
|  |  | 1126\*2\*0.75 | m2 |  |
|  |  |  |  | **1 689.000** |
| **3.3** |  | **Warstwy z betonu asfaltowego** |  |  |
| 5 d.3.3 | D-05.03.05b | Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 |  |
|  |  | 1126\*5.1 | m2 |  |
|  |  |  |  | **5 742.600** |
| 6 d.3.3 | D-05.03.05b | Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 |  |
|  |  | 1126\*5.1 | m2 |  |
|  |  |  |  | **5 742.600** |
| 7 d.3.3 | D-05.03.05b | Wyrównanie nawierzchni jezdni betonem asfaltowym w ilości około 100 kg/m2 | t |  |
|  |  | 1126\*5.1\*0.04\*2.5 | t |  |
|  |  |  |  | **574.260** |
| **4** |  | **NAWIERZCHNIA** |  |  |
| **4.1** |  | **Pobocza** |  |  |
| 8 d.4.1 | D-06.03.01a | Wykonanie górnej warstwy poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grubości warstwy po zgęszczeniu gr. 6 cm | m2 |  |
|  |  | 1126\*2\*0.75 | m2 |  |
|  |  |  |  | **1 689.000** |
| **4.2** |  | **Warstwa ścieralna** |  |  |
| 9 d.4.2 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  |
|  |  | 1126\*5.1 | m2 |  |
|  |  |  |  | **5 742.600** |