Rozdział III ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3. Droga, na której planowana jest przebudowa, zlokalizowana jest w Powiecie Siedleckim, Woj. Mazowieckie. Stanowi ona ciąg drogi gminnej Nr 360106W klasy D. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi około 12.0 m. Obecnie istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości około 5.2 m, gruntowe pobocza szerokości zmiennej oraz miejscami rowy przydrożne. Pod koroną drogi znajdują się przepusty niepodlegające przebudowie. Łączna długość drogi do wykonania 1685 m. Droga gminna objęta przebudową przebiega przez tereny zabudowane oraz pola uprawne. W pasie drogowym występuje wodociąg, kanalizacja sanitarna. Dla potrzeb dokumentacji wykonano otwory badawcze w celu określenia rodzaju gruntów występujących w podłożu. W trakcie wykonywania wierceń przeprowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju i wilgotności gruntów. Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy G1, G4. W podłożu występują proste warunki gruntowe zaliczone do I kategorii geotechnicznej. **Droga została podzielona na dwa odcinki od km 0+000 do km 1+125,92 oraz od km 1+125,92 do km 1+690,92.**

Zakres robót obejmuje wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz wykonanie poboczy.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5.1 m oraz pobocza z kruszywa niezwiązanego szerokości 0.75 m.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa techniczna drogi – D

- prędkość projektowa – 50 km/h

- kategoria ruchu – KR1

- szerokość pasa drogowego – około 12.0 m

- szerokość jezdni – 5.1 m (2%)

- szerokość pobocza – 0.75 m (8%)

- grupa nośności podłoża – G1, G4

- warunki wodne – dobre

Konstrukcja nakładki wzmacniającej:

4 cm – warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70

~ 100 kg/m2 – warstwa wyrównawcza z AC 11 W 50/70

Konstrukcja pobocza:

6 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5 mm C90/3

drogowego nie będzie wymagało wycinki drzew.

Rozdział XI ust. 2 i XII ust. 1 i 2 SIWZ otrzymują brzmienie:

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
	1. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami SIWZ.
	2. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

|  |
| --- |
| URZĄD GMINY DOMANICEDOMANICE 52, 08-113 DOMANICEOferta w przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włościański – Olszyc Folwark gm. Domanice”**Nie otwierać przed dniem 09.12.2019 r. godz. 8:30**  |

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej brak otwarcia w trakcie sesji otwarcia ofert.

1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
2. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Domanice, Domanice 52, 08-113 Domanice, w terminie do dnia **9.12.2019 r. do godz. 8.00** – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.12.2019 r. o godz. 8:30** w Urzędzie Gminy Domanice w sali konferencyjnej (I piętro).

Zatwierdził dnia 25.11.2019 roku

/-/ Jerzy Zabłocki

Wójt Gminy Domanice